# VOLUME 3

# 

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

U okviru sportskog centra Kanarevac planirana je rekonstrukcija dijela prostora u cilju izgradnje osjetilnog parka, prostora za igru i edukaciju djece sa teškoćama u razvoju. Prostor koji je namjenjen za rekonstrukciju ima površinu od cca 960,00 m2 i koristiće se kao igralište za košarku i dvorište sa odgovarajućom opremom. Od ulice je odvojen zidom od betonskih blokova visine 2,75 m i metalnom kapijom, a od susjednih parcela žičanom ogradom. Uz planirani prostor za rekonstrukciju se nalazi sanitarni prostor, izgrađen u okviru SC „Kantarevac“ i koji će biti dostupan i posjetiteljima parka.

Ulaz u park će se riješiti sa izbetoniranim pristupom bez prepreka, a izvođenjem 6 upojnih bunara sa slivnikom riješiće se odvodnja vode sa površine igrališta.

Projektom je predviđeno da se izgradi igralište za košarku dimenzija 15,00 x 10,00 m koje će biti zaštitnom mrežom odvojeno od prostora namijenjenog za igranje djece. Planirana je montaža podesivih koševa sa mogućnošću regulacije visine koša u rasponu od 260 do 305 cm. Koševi su prilagođeni i za igranje košarke u kolicima.

Planirano dvorište sa opremom je površine cca 450,00 m2. Pored prostora sa određenom opremom urediće se hortikulturalni kutak koji bi takođe služio u terapijske svrhe, kao i dio sa drvenom pergolom i zelenilom kao zaštita od sunca.

Površina za igranje, kao i teren za košarku, će biti izvedeni sa završnom podlogom od akrilne smole.

Pojedina oprema zahtijeva betonske temelje. Položaj opreme i tačne dimenzije temelja će biti određene prije postavljanja u saradnji Izvođača radova, Investitora i proizvođača opreme.

Pored prostora na Kantarevcu, dio opreme će se postaviti i u dvorištu kompleksa koji koristi JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „LOS ROSALES“ ..Površina na koju će se postaviti oprema je travnata i iznosi cca 500,00 m2.

Iz razloga različitih vrsta nabave, tender je podijeljen u 2 Lot-a i to Lot 1 za izvođenje građevinskih radova i Lot 2 za nabavu opreme. Ova dva Lot-a su usko povezana.

Vrijednost LOT 1: max. 95.500,00EUR/186.781,76BAM

Vrijednost LOT 2: max. 93.800,00EUR/138.456,85BAM

Ukupna vrijednost tendera: max. 189.300,00EUR/370.238,61BAM

U prilogu VOLUME 5 pronaci cete foldere sa relevantnim formama koje je potrebno popuniti I dostaviti uz tender:

LOT 1 - detaljan predmjer radova (2 excel forms) da setaljnim specifikacijama potrebnih radova

LOT 2 - detaljan predmjer nabavke opreme (1 excel form) sa detaljnim specifikacijama potrebne opreme

Radove ce nadzirati neovisni nadzorni organ, delegiran od strane ugovornog tijela.

Nadzorni organ ima zadatak da kontroliše da li se izvode radovi u skladu sa projektnom dokumentacijom i Zakonom o građenju. Obaveza nadzornog organa je da provjeri i utvrdi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da potvrdi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika. Nadzorni organ mora da kontroliše građevinsku knjigu i obaveza nadzornog organa je da Investitora blagovremeno upozna sa svim nedostacima i nepravilnostima u projektnoj dokumentaciji i tokom izvođenja radova.